පතුල 1.5 L අයරින් යොදා සැකිල්ලද, ඒ මත තට්ටුව දෙවන පන්තියේ අගල් 1 ඝණකම ලෑලි ද  යොදා සකස් කල යුතුය. 

අඩි 2
ගේජ් 30 අමානෝ ප්ලේන් තහඩු
ගේජ් 30 අමානෝ ප්ලේන් තහඩු
ගේජ් 28 අමානෝ රැලි තහඩු
අඩි 3 අගල් 6
මිලි 5 වීදුරු
අඟල් 10 වීල්බැරෝ රෝද
අඩි 4
අඩි 4
අඩි 3
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· පතුලෙහි සැකිල්ල සදහා අගල් 1.5 නො 1 (හෙවි ඩියුටි) GI L අයරින් ද  සැකිල්ලෙහි අනෙක් සියලු කොටස් (දොරද සහිතව)   1”x1” නො 1(හෙවි ඩියුටි) GI Box bar ද යොදා සැකසිය යුතුය
· පතුලෙහි තට්ටුව දෙවන පන්තියේ අගල් 1 ඝණකම ලෑලි යොදා සකස් කල යුතුය
· සියළුම ලෝහ කොටස් ප්‍රථමයෙන් මළ නොබැදෙන තීන්ත ආලේප කර ඒ මතුපිටින් ඒනැමල් තීන්ත ආලේප කල යුතුය
· වීදුරු කවුලු හැර පිටුපස සම්පූර්ණයෙන් සහ අනෙකුත් කොටස් ගේජ් 30 අමානෝ සාමාන්‍ය තහඩු (ප්ලේන් තහඩු) යොදා ආවරණය කල යුතුය
· වහල සෙවිලි කිරීම සදහා ගේජ් 28 අමානෝ රැලි තහඩු යොදාගත යුතුය
· රෝද සදහා අගල් 10 ප්‍රමාණයේ වීල්බැරෝ රෝද යෙදිය යුතුය

